    此工具为Win下批量更新主板BIOS的工具（非技嘉官方工具！但只有技嘉主板测试好用），在有盘/无盘下均可使用。网吧为了不影响其它客人上机，建议使用第二/第三Win系统下更新，这样只需按桌面开关开机+选择这个系统即全自动更新。

步骤：
1. 网吧任意一台机器开超管
2. Win开始菜单“运行”，键入shell:startup，将UPBIOS文件拷入“启动”文件夹
3. 将要更新的BIOS改名为1.bin，拷入C盘“根目录下”，注意扩展名为.bin，同时必须为C盘
4. 关闭超管

    Win重启后，BIOS文件会写入内存，开机后自动进入BIOS并刷新，刷新后注意进BIOS按F7恢复出厂默认！